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业主 （以下简称甲方）： 联系电话：　　施工队（以下简称乙方）： 联系电话：　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同　　一、 工程概况工程地址：　　二、 价格清包工费： ￥ 元，大写：　　其中...
业主 （以下简称甲方）： 联系电话：
　　施工队（以下简称乙方）： 联系电话：
　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
　　一、 工程概况工程地址：
　　二、 价格清包工费： ￥ 元，大写：
　　其中 水电工 元木工 元瓦工 元油漆工 元垃圾清运费 元
　　三、 付款方式
　　1、施工队进场，预支生活费： 1000元
　　2、木工完成，付1000 元3、瓦工完成，付1000元
　　4、工程竣工，付1800 元
　　5、保修金 400元，从竣工之日起1年后支付
　　四、 设计
　　1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。
　　2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。
　　五、 材料
　　1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
　　2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
　　3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。
　　4、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。
　　5、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。
　　6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
　　7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
　　8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
　　9、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
　　六、 工期从 2025年 月 日起至 2025年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天
　　七、 材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
　　八、 垃圾清
　　运1、 垃圾袋装化
　　2、 垃圾应日日清
　　3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
　　九、 劳动力管理
　　1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
　　2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
　　3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
　　4、 乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
　　5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。
　　6、 在合同价内，乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。
　　7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2（1人）人以上的施工人员。
　　8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
　　十、 施工机具
　　1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
　　2、 因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。
　　十一、工地现场管理
　　1、 现场禁止使用明火。
　　2、 现场禁止吸烟。
　　3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。
　　十二、维修
　　1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
　　2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在24小时内赶到并维修。
　　3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
　　十三、合同附件
　　1、 施工项目清单。
　　2、 双方认可的报价单。
　　3、 乙方开出的材料采购清单。
　　十四、合同争议
　　1、 出现争议甲乙双方先协商。
　　2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
　　十五、装修要求
　　a.装修工艺“电路安装工艺要求：
　　1、 电路安装时，必须用有合格证书的产品材料。
　　2、 三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。
　　3、 所有导线安装时，必须用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。
　　4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。
　　5、 预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必须从开关箱单放到位。
　　6、 所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm，按线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。
　　7、 所有导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐蔽工程初步结束。
　　8、 安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方 上。所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必须将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上（此木楞可事先请木工安装好）。
　　9、 电话线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必须各行其道。“
　　“水路工艺安装要求：
　　1、 使用的6分水管或铝塑复合管，必须是经过检验出厂的合格产品。
　　2、 在施工过程中，必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来，上紧，按照横平竖直分布到位，如遇有地面管路发生交叉时，次路管必须安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个水平线上。
　　3、 通阳台的水管，必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。
　　4、 管道分布到位后，必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子，不使松动。
　　5、 所有通水的地方必须安装下水管和地漏，其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。
　　6、 如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想（不就位）时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道，重新用带防火胶的砂浆封好管子四周，新封好的地方处 用水泥砂浆围一个高10mm的圈子，待凝固58小时后，将圈子里放满水，经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如：没有就证明新装管道 合格，反之则需重新处理，再做渗水试验直至合格。“
　　刷墙1 刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子，做贴布处理2一遍108胶 两遍腻子 一遍底漆 两遍面漆 天花板一样3 注意乳胶漆要求的对水量4墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。
　　包门套1. 拆除原门框，大芯板衬底，榉木板饰面，榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm，厚不大于10mm. 2. 油漆：聚酯清漆3遍。
　　3 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包包门套、哑口的验收标准1要求横平竖直，2米内±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有阴阳角都要靠角尺2 铅垂贴在门套上检查垂直度包门1. 多层板压制，封边，平板有造型（门尺寸不大于1000mm╳2000mm）。
　　2. 油漆：聚酯清漆3遍。
　　3.门套包好后，会有好多钉眼，应该是先把木器刷一遍清漆后再让油工补上钉眼，再刮腻子，腻子要刮至少两遍，直到表面光滑平整为止。刮完用砂纸打磨平后才能喷漆。
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