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>今天为大家分享了2025年装修合同样本【五篇】大家在签署合同时一定要格外留心。
>【篇一】装修合同样本简单版
　委托方（甲方）：
　　承接方（乙方）：
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
　　一、工程地点：____区____街____单元____室
　　二、形式结构：____层式 ____室____厅____厨____卫
　　三、工程项目：
　　1、四个房间（两卧室、两客厅）地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求平整；两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平整。
　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
　　四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
　　六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_____ ____元人民币。
　　七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，201x 年 4 月 日至 201x 年 7 月 日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，
　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
　　甲方： 乙方：
　　签字（盖章）： 签字（盖章）：
　　联系电话： 联系电话：
　　年 月 日 年 月 日
>【篇二】木工装修合同样本
甲方：
　　乙方：
　　根据施工需要，甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、承包范围：
　　施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。
　　四、工程内容：
　　模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
　　五、工程承包方式：
　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。
　　2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
　　六、质量要求：
　　严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。
　　1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。
　　七、施工工期：
　　乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
　　八、付款方式：
　　九、工程管理双方责任：
　　A、 甲方责任
　　1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;
　　2、提供外脚手架及安全防护网;
　　3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见;
　　4、及时将支模用的材料供应至现场;
　　5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收;
　　6、 根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;
　　7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;
　　8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;
　　9、按合同约定进度支付工程款。
　　B、乙方责任
　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员;
　　2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料;
　　3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计;
　　4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责;
　　5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批;
　　6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担;
　　6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净;
　　7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;
　　8、 因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。
　　9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难;
　　10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。
　　11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上。
　　12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。
　　13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。
　　14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。
　　15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。
　　16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。
　　17、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。
　　十、工程变更：
　　增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。
　　十一、保修责任：
　　保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。
　　本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。
　　甲 方： 　　　　　　乙 方(施工责任方)：
　　签约地点：
　　签约日期： 年 月 日
>【篇三】房屋装修合同书样本
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
　　发包方（简称甲方）：
　　承包方（简称乙方）：（施工工程队负责人）
　　身份证：联络方式：
　　家庭住址：
　　第一条工程概况
　　1.装潢施工地点：
　　2.住房结构：砖混结构；房型__房__厅__套，建筑面积约__平方米。
　　3.承包方式：
　　4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。（关于采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场）。
　　5.总价款：____元（包括屋内垃圾清理费和材料搬运费），乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大写（人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。
　　6.工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期约__天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。
　　第二条关于乙方职责的约定
　　1.乙方（即）在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方（即）提出赔偿。
　　2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理（陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可）。
　　3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。
　　第三条关于材料供应的约定
　　1.全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。
　　2.甲方负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。
　　3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作（瓷砖除外）。
　　4.为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确（+/-5-10%）的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。
　　5.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
　　第四条关于工程质量及验收的约定
　　1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
　　2.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　3.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。
　　4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。
　　5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装（如窗户，橱柜防火门，台面等），甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。
　　6.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
　　7.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
　　8.工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。
　　第五条关于安全生产和防火的约定
　　1.甲方提供的施工要求（见上述第三条）及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。
　　2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。
　　3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。
　　第六条关于工程价款及结算的约定
　　1.工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：
　　协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方____元整
　　所有瓷砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方____元整
　　所有工程竣工，验收合格之后，甲方支付乙方____元整
　　剩余______元作为质量保证款，甲方入住三个月内支付。
　　合计______元整。
　　第七条其它事项
　　1.甲方工作：
　　（1）甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
　　（2）做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。
　　2.乙方工作：
　　（1）参加甲方召集的现场交底。
　　（2）全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。
　　第八条违约责任
　　1.甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。
　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后，每逾期一天乙方向甲方支付__元违约金。
　　3.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
　　4.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。
　　5.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。
　　第八条纠纷处理方式
　　因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协议约定向：
　　____区仲裁委员会申请仲裁；
　　____人民法院提起诉讼
　　第九条协议的变更和解除
　　1.协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。
　　2.施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。
　　3.如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。
　　第十条附则
　　1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙____把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁____套，由乙方当场负责安装交付使用。
　　2.本协议签订后，工程不得转包。
　　3.本协议一式____份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。
　　甲方（签字）：乙方（签字）：
　　住址：住址：
　　电话：电话：
　　身份证号：身份证号：
　　签订日期：年月日
　　签订地点：____
>【篇四】半包装修合同样本
　发包方（以下简称甲方）：（业主）联络方式：
　　身份证：地址：
　　承包方（以下简称乙方）：（施工工程队负责人）
　　身份证：联络方式：
　　家庭住址：家庭固定电话：
　　第一条工程概况
　　1、甲方装饰住房系合法居住。
　　2、装饰施工地点：
　　3、施工范围：卧室客厅餐厅厨房卫生间阳台，套内面积平方米。
　　4、装饰施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装，储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程（打孔工程费用，由甲方自行承担）。
　　5、承包方式为乙方包工包部分材料。
　　6、总价款：￥元，大写（人民币）：
　　其中：
　　材料费：人民币元整。人工费：人民币元整。
　　管理费：无。设计费：无。
　　垃圾清运费：无。税金：无。
　　材料搬运费：无。
　　其他费用：无。
　　以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。
　　如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。
　　7、工期：自_年_ _月_ _日开工，至_ _年_月_ _日竣工，工期_ _天。
　　第二条关于双方职责的约定
　　1.甲方责任：
　　（1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
　　（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
　　（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。
　　（4）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。
　　2.乙方责任：
　　（1）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。
　　（2）乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。
　　（3）乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下；如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。
　　第三条关于材料供应的约定
　　1.甲方提供的材料：（见附件三《甲方自购材料清单》）。
　　甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失和工期延误，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。
　　2.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
　　3.乙方提供施工工器具；乙方提供的材料：（见附件二《承包材料报价单》）。
　　乙方应严格按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备；未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量、环保标准；甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求、质量、环保或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　4、乙方承包的所有材料应自行搬运入户。
　　甲方自购的材料，在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内。
　　5、为保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需
　　要购买的材料的清单，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。乙方同时必须提供大致精确（+/- 10%）的所需材料的数量。由于乙方材料估算误差大于10%而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。
　　第四条关于工程质量及验收的约定
　　1.本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
　　2.本工程由甲方提供设计施工方案。乙方负责按有关行业规定并参照附件六《施工工艺清单》约定的施工工艺进行施工。
　　3.关于施工工艺，双方另做如下约定：
　　a.卫生间和厨房要作好防水，并经12小时积水渗漏试验
　　b.卫生洁具固定牢固，管道接口严密。
　　c.线路穿管后必须可以抽动。
　　d.杉木地板与龙骨成45度角铺，使用木螺钉固定。
　　e.墙面乳胶漆，一底两面
　　f.门套和踢角线，一底三面
　　g.门，一底三面
　　4.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　5.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的周围邻居的财产损失，由乙方负责修复及赔偿；
　　6.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。
　　7.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。
　　8.工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程每一节点，乙方应提前两天通知甲方进行验收。未经甲方在附件四《工程质量验收单》中书面确认，乙方不得进行下一阶段工程施工。（参照上海市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和附件六《施工工艺清单》）。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。
　　9.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续（见附件四《工程质量验收单》）。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。
　　10.工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当和乙方提供材料质量不合格造成的质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。因上述原因给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；保修期内如属甲方使用不当造成损坏，直至不能正常使用，乙方可酌情收费。保修期结束后，乙方负责长期为甲方提供维修服务，直至甲方重新进行该房屋的装修工程。
　　第五条关于安全生产和防火的约定
　　1.甲方提供的施工要求应同乙方协商，施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南（见附件一），防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
　　2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。
　　3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。
　　第六条关于工程价款及结算的约定
　　1.工程款付款方式：
　　工程款及材料款付款时间表
　　付款时间工程款付款比例金额材料款总计金额
　　合同签订后开工前三天内30%
　　水电验收合格时水电验收合格两天内0
　　工期过半油漆工进场前30%
　　竣工验收验收合格当天30%
　　工程质保尾款验收合格之日起六个月10%
　　2.双方款项往来均应出具收据。
　　3.工程结算：（见附件五《工程结算单》）。
　　第七条违约责任
　　1.由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。
　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。
　　3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。
　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
　　5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。
　　6.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。
　　7.乙方未按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备，应根据假冒伪劣的材料的价款，双倍赔偿甲方；如因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部的赔偿责任。
　　8.如在施工过程中，产生工程和材料质量问题以及各类应由施工工程队承担的责任，甲方只向乙方一人追究赔偿责任。
　　第八条纠纷处理方式
　　因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协约定向上海仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
　　第九条协议的变更和解除
　　1.协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。
　　2.施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。
　　3.如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。
　　第十条附则
　　1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙_1_把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁_1_套，由乙方当场负责安装交付使用。
　　2.本协议签订后，工程不得转包。
　　3.本协议一式_2_份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。
　　第十一条协议附件
　　附件一：物业管理部门的装修指南
　　附件二：承包材料报价单
　　附件三：甲方自购材料清单
　　附件四：工程质量验收单
　　附件五：工程结算单
　　附件六：施工工艺清单
　　甲方（签字）：乙方（签字）：
　　住址：住址：
　　电话：电话：
　　邮编：邮编：
　　签订日期：年月日
　　签订地点：上海
　　附件二：
　　承包材料报价单
　　甲方：
　　乙方：
　　类别名称品牌规格单位数量单价总价备注
　　木材料杉木地板
　　木材料落叶松地板隔栅
　　木材料樟子松
　　人造板类纸面石膏板
　　人造板类柳桉三夹板
　　人造板类十二厘高密度板
　　人造板类五夹板
　　人造板类细木工板
　　线条类实木门套线
　　线条类实木踢脚线
　　漆类家具面漆白色
　　漆类家具底漆白色
　　漆类稀释剂
　　粘结胶水类硅胶
　　粘结胶水类白胶
　　粘结胶水类熟胶粉
　　粘结胶水类801胶水
　　粘结胶水类强力万能胶
　　电器配件类线管
　　电器配件类电线
　　电器配件类电话线
　　电器配件类双向视频线
　　电器配件类弯头三通
　　五金类圆钉
　　五金类地板隔膨胀管
　　五金类排钉、蚊钉
　　五金类铜三角阀
　　五金类煤气阀、煤气管及配件、弯头三通、生料带、厚白漆等
　　基础材料类白水泥
　　基础材料类防水砂浆
　　基础材料类瓷砖填缝剂
　　基础材料类水泥
　　基础材料类黄沙
　　基础材料类砖头
　　辅助材料类绷带
　　辅助材料类蛇皮带
　　辅助材料类扫把
　　辅助材料类铁楸
　　辅助材料类美纹纸
　　辅助材料类回丝
　　辅助材料类砂皮
　　辅助材料类弹性腻子
　　辅助材料类刷子
　　辅助材料类滑石粉
　　辅助材料类石膏粉
　　辅助材料类厨卫进口大理石过门石
　　其它辅助材料
　　辅料全包总价
　　甲方代表：乙方代表：
　　年月日
　　附件三：
　　甲方自购材料清单
　　甲方：
　　乙方：
　　名称数量备注
　　墙地砖
　　洁具配套落水
　　卫生洁具
　　厨卫龙头
　　厨卫吊顶铝扣板、轻钢龙骨厂家安装
　　橱柜及配件
　　厨房水槽
　　复合地板厂家安装
　　热水器
　　浴霸
　　模压房门
　　封闭阳台
　　ppr水管
　　五类网线、水晶头
　　50支发烧线
　　八口hub
　　插座开关面板
　　插座暗盒
　　厨房移门
　　主卫玻璃材料
　　门夹、铰链、密封条
　　玄关玻璃材料、边框
　　背景墙玻璃材料、广告钉
　　镜子
　　主卫防水海吉布厂家全套施工
　　沙发背景海吉布厂家粘贴
　　灯具
　　门锁
　　门吸
　　门合页
　　地漏
　　卫浴五金
　　衣架
　　浴帘
　　窗帘及杆
　　乳胶漆
　　滚筒
　　甲方代表：乙方代表：
　　年月日
　　附件四：
　　工程质量验收单
　　甲方：_
　　乙方：_
　　日期检验项目名称检验结果检验签名
　　合格不合格补验
　　水电
　　木工
　　泥工
　　油漆工
　　安装工程
　　初步清场
　　验收意见整体工程甲方代表：乙方代表：年月日
　　注：（1）分项检验评定：合格打“√”，不合格打“×”，补验合格打“√”签名。
　　附件五：
　　工程结算单
　　甲方：__________
　　乙方：_ __________
　　日期工程款材料款双方签字
　　1元元
　　2元元
　　3元元
　　4元元
　　5元元
　　6元元
　　7元元
　　8元元
　　合计元元
　　年月日
　　附件六：
　　施工工艺清单
　　铺贴陶瓷地砖的施工要点
　　2、铺贴前应弹好线，在地面弹出与门道口成直角的基准线，弹线应从门口开始，以保证进口处为整砖，非整砖置于阴角或家具下面，弹线应弹出纵横定位控制线。
　　3、铺贴陶瓷地面砖前，应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。
　　4、铺贴时，把搅拌均匀的陶瓷黏合剂饱满地抹在陶瓷地面砖背面，铺贴后用橡皮棰敲实。同时，用水平尺检查校正，擦净表面污渍。
　　5、铺贴完2~3小时后，用白水泥擦缝，用勾缝剂勾缝，缝要填充密实，平整光滑。再用棉丝将表面擦净。
　　6、注意事项。
　　（1）基层必须处理合格，不得有浮土、浮灰。
　　（2）陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化，发生空鼓、起壳等问题。
　　（3）铺贴完成后，2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。
　　贴面类墙面装饰工艺流程
　　（一）贴面类装饰基本工艺流程
　　1.粘贴釉面砖：
　　基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。
　　2.粘贴陶瓷锦砖：
　　清理基层→抹底子灰→排砖弹线→粘贴→揭纸→擦缝。
　　3.施工要点
　　1.基层处理时，应全部清理墙面上的各类污物，并提前一天浇水湿润。混凝土墙面应凿除凸起部分，将基层凿毛，清净浮灰。抹底子灰后，底层6~7成干时，进行排砖弹线。
　　2.正式粘贴前必须粘贴标准点，用以控制粘贴表面的平整度，操作时应随时用靠尺检查平整度，不平、不直的，要取下重粘。
　　3.瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上，以砖体不冒泡为准，取出晾干待用。
　　4.铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等，必须用整砖套割吻合。
　　5.镶贴完，用棉丝将表面擦净，然后用白水泥浆擦缝。用填缝剂勾缝。
　　4.注意事项
　　1.基层必须清理干净，不得有浮土、浮灰。旧墙面要将原灰浆表层清净。
　　2.瓷砖必须浸泡后阴干。因为干燥板铺贴后，砂浆水分会很快被板块吸走，造成水泥砂浆脱水，影响其凝结硬化，发生空鼓、起壳等问题。
　　木材油漆施工工艺流程
　　1.主要施工工艺
　　混色油漆施工工艺：
　　首先清扫基层表面的灰尘，修补基层→用磨砂纸打平→节疤处打漆片→打底刮腻子→涂干性油→第一遍满刮腻子→磨光→涂刷底层涂料→底层涂料干硬→涂刷面层→复补腻子进行修补→磨光擦净第三遍面漆涂刷第二遍涂料→磨光→第三遍面漆→抛光打蜡。
　　2.施工要点
　　清油涂刷的施工规范
　　打磨基层是涂刷清漆的重要工序，应首先将木器表面的尘灰、油污等杂质清除干净。
　　上润油粉也是清漆涂刷的重要工序，施工时用棉丝蘸油粉涂抹在木器的表面上，用手来回揉擦，将油粉擦入到木材的察眼内。
　　涂刷清油时，手握油刷要轻松自然，手指轻轻用力，以移动时不松动、不掉刷为准。
　　涂刷时要按照蘸次要多、每次少蘸油、操作时勤，顺刷的要求，依照先上后下、先难后易、先左后右、先里后外的顺序和横刷竖顺的操作方法施工。
　　。木质表面混油的施工规范
　　基层处理时，除清理基层的杂物外，还应进行局部的腻子嵌补，打砂纸时应顺着木纹打磨。
　　在涂刷面层前，应用漆片（虫胶漆）对有较大色差和木脂的节疤处进行封底。应在基层涂干性油或清泊，涂刷干性油层要所有部位均匀刷遍，不能漏刷。
　　底子油干透后，满刮第一遍腻子，干后以手工砂纸打磨，然后补高强度腻子，腻子以挑丝不倒为准。涂刷面层油漆时，应先用细砂纸打磨。
　　3.注意事项
　　（1）基层处理要按要求施工，以保证表面油漆涂刷不会失败。
　　（2）清理周围环境，防止尘土飞扬。
　　（3）因为油漆都有一定毒性，对呼吸道有较强的刺激作用，施工中一定要注意做好通风。
　　涂刷乳胶漆工艺流程
　　1.主要施工工艺
　　清扫基层→填补腻子，局部刮腻子，磨平→第一遍满刮腻子，磨平→第二遍满刮腻子，磨平→涂刷底漆→涂刷第一遍涂料→复补腻子，磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。
　　2.施工要点
　　基层处理是保证施工质量的关键环节，其中保证墙体完全干透是最基本条件，一般应放置10天以上。墙面必须平整，最少应满刮两遍腻子，至满足标准要求。
　　乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂刷时应连续迅速操作，一次刷完。
　　底漆干透后应该做到完全遮盖墙面，无发花、泛青现象。
　　3.注意事项
　　（1）腻子应与涂料性能配套，坚实牢固，不得粉化、起皮、裂纹。卫生间等潮湿处使用耐水腻子。
　　（2）要使用优质滚筒施工，大师漆滚筒
　　（3）施工温度高于10摄氏度。室内不能有大量灰尘。避开雨天。
　　电路改造的施工
　　1.电路改造工艺流程
　　确定线路终端插座的位置→墙面标画出准确的位置和尺寸→就近的同类插座引线
　　2.电路改造的施工要点
　　1.如果插座在墙的上部，在墙面垂直向上开槽，至墙的顶部安装装饰角线的安装线内；
　　2.如果是在墙的下部，垂直向下开槽，至安装踢脚板的底部。
　　3.开槽深度应一致，槽线及顶直，应先在墙面弹出控制线后，再用云石机切割墙面，人工开槽。
　　4.线路安装时必须加护线套管，套管连接应紧密、平顺，直角拐角处应将角内侧切开，切口一侧切圆弧形接口后，折弯安装。
　　5.导线装入套管后，应使用导线固定夹子，先固定在墙内及墙面后，再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。
　　正确安装灯具
　　灯具的安装要领是：
　　1.灯具安装最基本的要求是必须牢固。
　　2.室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时，高度低于24m及以下的，灯具的金属外壳均应接地可靠，以保证使用安全。
　　3.卫生间及厨房装矮脚灯头时，宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线（开关线）应接在中心触点端子上，零线接在螺纹端子上。
　　4.台灯等带开关的灯头，为了安全，开头手柄不应有*露的金属部分。
　　5.装饰吊平顶安装各类灯具时，应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量大于3kg时，应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装（不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具）。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位，防止导线*露在平顶内。
　　6.吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。
　　1.坐便器的工艺流程
　　检查地面下水口管→对准管口→放平找正→画好印记→打孔洞→抹上油灰→套好胶皮垫→拧上螺母，→水箱背面两个边孔画印记，→打孔→插入螺栓→捻牢→背水箱挂放平找正→拧上螺母→安装背水箱下水弯头→装好八字门→把娘灯叉弯好→插入漂子门和八字门→拧紧螺母。
　　2.洗脸盆的工艺流程
　　膨胀螺栓插入→捻牢→盆管架挂好→把脸盆放在架上找平整→下水连接：脸盆→调直→上水连接。
　　3.浴盆的工艺流程
　　浴盆安装：→下水安装→油灰封闭严密→上水安装→试平找正
　　（二）施工要领
　　1.洗涤盆安装施工要领：
　　（1）洗涤盆产品应平整无损裂。排水栓应有不小于8mm直径的溢流孔。
　　（2）排水栓与洗涤盆让接时排水栓溢流孔应尽量对准洗涤盆溢流孔以保证溢流部位畅通，镶接后排水栓上端面应低于洗涤盆底。
　　（3）托架固定螺栓可采用不小于6mm的镀锌开脚螺栓或镀锌金属膨胀螺栓（如墙体是多孔砖，则严禁使用膨胀螺栓）。
　　（4）洗涤盆与排水管连接后应牢固密实，且便于拆卸，连接处不得敞口。洗涤盆与墙面接触部应用硅膏嵌缝。
　　（5）如洗涤盆排水存水弯和水龙头是镀络产品，在安装时不得损坏镀层。
　　2.浴盆的安装要领：
　　（1）在安装裙板浴盆时，其裙板底部应紧贴地面，楼板在排水处应预留250～300mm洞孔，便于排水安装，在浴盆排水端部墙体设置检修孔。
　　（2）其他各类浴盆可根据有关标准或用户需求确定浴盆上平面高度。然后砌两条砖基础后安装浴盆。如浴盆侧边砌裙墙，应在浴盆排水处设置检修孔或在排水端部墙上开设检修孔。
　　（3）各种浴盆冷、热水龙头或混合龙头其高度应高出浴盆上平面150mm.安装时应不损坏镀铬层。镀铬罩与墙面应紧贴。
　　（4）固定式淋浴器、软管淋浴器其高度可按有关标准或按用户需求安装。
　　（5）浴盆安装上平面必须用水平尺校验平整，不得侧斜。浴盆上口侧边与墙面结合处应用密封膏填嵌密实。
　　（6）浴盆排水与排水管连接应牢固密实，且便于拆卸，连接处不得敞口。
　　3.坐便器的安装要点
　　1）给水管安装角阀高度一般距地面至角阀中心为250mm，如安装连体坐便器应根据坐便器进水口离地高度而定，但不小于100mm，给水管角阀中心一般在污水管中心左侧150mm或根据坐便器实际尺寸定位。
　　2）低水箱坐便器其水箱应用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。如墙体是多孔砖则严禁使用膨胀螺栓，水箱与螺母间应采用软性垫片，严禁使用金属硬势片。
　　3）带水箱及连体坐便器其水箱后背部离墙应不大于20mm.
　　4）坐便器安装应用不小于6mm镀锌膨胀螺栓固定，坐便器与螺母间应用软性垫片固定，污水管应露出地面10mm.
　　5）坐便器安装时应先在底部排水口周围涂满油灰，然后将坐便器排出口对准污水管口慢慢地往下压挤密实填平整，再将垫片螺母拧紧，清除被挤出油灰，在底座周边用油灰填嵌密实后立即用回丝或抹布揩擦清洁。建议不要用白水泥封马桶，好的防霉硅胶能封马桶，不过一般建议用油灰来做。
　　6）冲水箱内溢水管高度应低于扳手孔30～40mm，以防进水阀门损坏时水从扳手孔溢出。
>【篇五】最简单的装修合同样本
　委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
　　一、工程地点：____________________
　　二、形式结构：_________室_________厅_________卫，为平层
　　三、工程项目：(附施工说明、施工图及工程报价单)。。
　　四、承包方式：乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。
　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2025)为质量评定的最低标准;以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。
　　六、合同付款：(大写)_________元。竣工后据实复核结算□;合同款包干□。
　　七、付款方式：合同协议后，甲方预付35%工程款_________元;水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款_________元;泥工，木工中间工程验收后支付20%工程款_________元，工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款_________元。
　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
　　甲方： 乙方：
　　联系电话： 联系电话：
　　年 月 日
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
