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物料提升机拆除方案；一、施工前的工作：；（1）井架拆除前应对拆除人员进行安全技术的培训；（2）对拆卸的提升机、架体配件、杆件的规格质量和；（3）拆卸班组人员要有明确的分工，确定指挥人员，；（4）拆卸作业前检查的内容包括：；1）金属结构的成套...
物料提升机拆除方案；一、施工前的工作：；（1）井架拆除前应对拆除人员进行安全技术的培训；（2）对拆卸的提升机、架体配件、杆件的规格质量和；（3）拆卸班组人员要有明确的分工，确定指挥人员，；（4）拆卸作业前检查的内容包括：；1）金属结构的成套性和完整性；；2）电气设备是否安全可靠；3）必备的各安全装置是否具备和性能是否可靠；6）人员组成为：指挥1人，井架拆卸5
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物料提升机拆除方案
一、施工前的工作：
（1）井架拆除前应对拆除人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。
（2）对拆卸的提升机、架体配件、杆件的规格质量和场地环境进行全面检查。
（3）拆卸班组人员要有明确的分工，确定指挥人员，设置安全警戒区，挂设安全标志，并派监护人员排除作业障碍。
（4）拆卸作业前检查的内容包括：
1）金属结构的成套性和完整性；
2）电气设备是否安全可靠。
3）必备的各安全装置是否具备和性能是否可靠。
6）人员组成为：指挥1人，井架拆卸5人，电
工1人，焊工1人，安全责任人1人。
二、安全防护措施
1、安全装置齐全有效，未经验收不准投入使用。
2、遇六级大风及其以上或台风大雨天气，应暂停作业使用。
3、检查井架的杆件是否发生变形和连接松动情况，发现松动等应立即解决后进行拆卸；
4、井架的拆除应从顶至下的顺序:外围安→天梁水平撑→立杆、附墙件→基础。
5、拆除前应搭好拆除平台。拆除平台不应大于3节高度。
6、拆除作业中，严禁从高处向下抛掷物件。
7、附墙件不得提前拆除,在拆除附墙架前，应先设置临时缆风绳或支撑，确保架体的自由高度不得大于2个标准节。
8、拆除作业应在白天天气好的时候进行。因故中断作业时应采取临时稳固措施。
9、拆除过程的安全技术措施与安装过程要求相同。
10、拆除前作业下方10m范围内必须设置警戒，禁止行人通过。
11、装拆人员必须戴好安全帽、登高人员必须系好安全带才作业。
三、拆卸要点
1、将升降机四周围隔，且挂上“注意头顶掉物”的标牌；
2、将操作箱的控制按钮旋至“加节”位置；
3、将吊笼驱动到导架顶部，拆卸三项极限挡块和上线位挡块；
4、拆卸标准节、扶墙件、同时拆卸电缆导向装置；
5、保留三节标准节组成的最下部导架，拆卸吊笼下的缓冲弹簧和下部的挡块；
6、切断地面电源箱的总电源，拆卸接至吊笼的电源电缆；
7、把吊笼调离导架；
8、拆卸温岚和保留的三节标准节。
四、文明施工
1、拆卸后，材料堆放要按规定场地整齐放好，做到一头齐。
2、施工现场要经常保持整洁卫生，拆卸后应当把余下的材料运回堆放场地，把杂物清理干净运走。
浙江万联建设工程有限公司
银港富园项目部
建筑起重机械安装拆卸合同 机械设备使用单位（以下简称甲方）浙江万联建设工程有限公司银港富园项目部
机械设备拆卸单位（以下简称乙方） 淮安市力达建设机械有限公司
安装/拆卸单位安装资质证书号 B3171034082102-2/2
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商就建筑起重机械的安装/拆卸（以下简称安拆）相关事宜达成协议如下：
1.甲方支付乙方机械拆卸总费用 元，拆卸完毕经甲方验收后一次性给付；
2、乙方自备安全带、安全帽等相关的安全防护用具，并必须遵守甲方人员的工作安排，严格按照技术交底进行拆卸工作；
3、乙方负责拆除后机械的堆放工作，并保证施工现场的文明施工；
4、甲方安全责任
1）、甲方应向乙方提供确保拆卸所需的施工条件，并设置安全警戒区。
2）、甲方应指定专职安全员进行现场监督检查。
5、乙方安全责任
1）乙方组织的拆卸作业人员须持证上岗并按规定穿戴好安全防护用品，严格遵守安拆程序，严格按照经审批的专项施工方案进行作业。
2）在作业条件符合要求的前提下，乙方对机械设备拆卸、顶升加降节等作业过程的安全生产负责。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
施工电梯安装拆卸安全协议
浙江万联建设工程有限公司 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 甲、乙双方因施工升降机拆卸订立安全合同，为明确双方的 安全生产责任，确保机械的安全拆卸。特订立本协议：
一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级安全生产主管部门颁发的有关安全生产的策、法规、标准、条件、规定及企业内部的有关安全生产的各项规章制度。
二、乙方的领导必须认真组织本部门职工进行安全生产制度和安全技术教育，增强安全和法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产的纪律和劳动保护纪律。
三、参加装拆人员应严格各有关操作规程，严禁违章指挥和违章作业。
四、甲方在机械装卸期间，应保证提供机械正常运转的必须具备的条件，包括正常的动力电源、电压及各种安全防护设施和足够的工人场地。
五、甲方应提供装卸塔机用的空闲场地，对工作区域应挂设红白带为信号或安全围栏，并有醒目的警示标志。工作区域内严禁站人、逗留、闲谈，必要在主要通
道口派专人监护；六、乙方进入施工现场，必须遵守施工现场安全生产六；七、乙方在施工中，由于乙方原因造成机械和人身伤亡；八、施工前，乙方应对各操作人员做好各工种的安全技；以上几条，请甲、乙双方严格遵守；甲方代表：乙方代表：；浙江万联建设工程有限公司；银港富园项目部；2025-07-15；
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道口派专人监护。
六、乙方进入施工现场，必须遵守施工现场安全生产六大纪律，戴好安全帽，扣好帽带，高空作业系好安全带，并穿戴好其它必要的防护用品。
七、乙方在施工中，由于乙方原因造成机械和人身伤亡事故，包括运输途中所发生的交通事故等，其一切责任和损失均由乙方承担。
八、施工前，乙方应对各操作人员做好各工种的安全技术交底，并严格执行拆卸及安装工艺规程。
以上几条，请甲、乙双方严格遵守。
甲方代表： 乙方代表：
浙江万联建设工程有限公司
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